Actus Mosaic - 멀티 뷰어

Actus는 효율적이고 비용 효율적인 모자이크 시스템을 제안하여 방송사, 공공 기관 및 미디어 모니터링 기관의 다양한 요구 사항을 충족시킵니다.

간단히 말해서

Actus Mosaic은 모든 클라이언트 워크 스테이션에서 실행되는 소프트웨어 모듈로, 오류 감지 및 경고, 오디오 VU 미터, 시계 및 이미지를 비롯하여 대기 시간이 짧은 대형 스크린 모니터에 많은 수의 TV 신호를 표시 할 수 있습니다. 낮은 예산과 Actus 인코더의 기존 소스를 사용할 수있는 기능을 통해 제어실에 완벽한 솔루션을 제공합니다.

모자이크 27

워크 플로

Actus Mosaic ™은 Actus 레코더로 녹음 된 채널을 표시 할 수 있습니다. 즉, 입력 유형, 아날로그, IPTS, ASI, SDI, DVB 또는 기타와 관계없이 모든 채널을 나란히 표시 할 수 있습니다.

디스플레이는 Actus 웹 브라우저를 실행하는 다른 PC 클라이언트와 유사한 PC 클라이언트 또는 Actus 레코딩 서버에 의해 구동됩니다.

레이아웃

Actus Mosaic ™에는 시스템 관리자가 플레이어 수, 각 특정 플레이어의 크기, 채널 이름에 대한 크기, 시계 및 라벨을 플레이어와 섞을 수있는 기능을 지정할 수있는 구성 화면이 있습니다. 각 플레이어에는 하나의 TV 채널이 할당됩니다.

TS 심층 분석

Mosaic 용 포괄적이고 업 스케일 된 플러그인 인 TS 심층 분석은 IP 및 ASI 소스에 대한 모든 경고 우선 순위를 제공합니다. 이 플러그인은 ETR 290 레벨 1, 2 및 3을 포함합니다.

주요 특징:

비용 절감, 캡처 카드를 복제 할 필요가없는 경우 Actus 레코더

무제한 디스플레이 모니터 수 (PC 당 1 화면)

무제한 레이아웃 수

모니터 화면 당 수십 개의 TV 신호

실시간 모자이크는 여러 전송 스트림에서받은 여러 서비스를 표시 할 수 있습니다.

구성 도구는 직관적이며 여러 벽에 대한 레이아웃을 작성할 수 있습니다.

레이아웃에는 시계 및 그래픽이 포함될 수 있습니다.

Mosaic은 Actus 레코더가 인코딩 한 모든 TV 서비스를 허용합니다. 여기에는 MPEG-2 / AVC / HEVC 비디오, MPEG, AAC 및 Dolby® 오디오, 텔레 텍스트 및 DVB 자막이 포함됩니다

No Video, Frozen Image, Black Screen, No Audio, Low Audio의 실시간 탐지를위한 Actus Alert-CenterTM와의 통합

PID 손실, 서비스 손실 및 입력 손실 동작 및 ETR 290 레벨 1, 2 및 3과 같은 경보의 시각화를위한 Deep-AnalyserTM과의 통합